**KALIBRACIJA MJERNIH UREĐAJA – VAGE**

Kalibraciju vaga obavlja vanjski suradnik. Redovna kalibracija obavlja se u zakonski propisanim periodima. Evidencija o kalibriranim vagama vodi se u obliku računa izdanih od strane vanjskog suradnika. Vage se obilježavaju umjernom markicom.

Osim navedenih radova vezanih uz održavanje, Voditelj objekta sve nastale kvarove i oštećenja obavezno trebaju prijaviti odgovornoj osobi SPH u obliku *Evidencije prijave kvara.*

**5.) KONTROLNA LISTA ZA ODRŽAVANJE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREDMET KONTROLE** | **ODGOVORNOST** | **OPIS** |
| KVAROVI NA OBJEKTU (OŠTEĆENJA) | Voditelj objekta | Jednom tjedno pregledati sva rasvjetna tijela, podove i zidove te svako oštećenje prijaviti odgovornoj osobi SPH. |
| KONTROLA UREĐAJA (vage) | Jednom tjedno pregledati sve uređaje i prijaviti kvarove odgovornoj osobi SPH. |
| RADNI STROJEVI | Jednom tjedno pregledati sve radne strojeve i svu opremu koje se koristi u objektu i prijaviti oštećenja odgovornoj osobi SPH.  Oštećene strojeve i oštećene radne strojeve ukloniti iz upotrebe. |
| RADNI NALOZI VANJSKIH IZVOĐAČA ZA IZVRŠENE POPRAVKE | Uručiti odgovornoj osobi SPH nakon izvršenog posla. |